**Правила хранения и эксплуатации наборов корпусной и кухонной мебели.**

Для обеспечения длительного срока эксплуатации корпусной мебели необходимо соблюдать следующие

рекомендации:

1. Мебель должна использоваться в сухих и теплых помещениях, с температурой воздуха: +2С -

+40С, и относительной влажностью 45 - 65%.

2. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует

немедленно протереть сухой, чистой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, ее не следует размещать вблизи

отопительных приборов или мест, где имеется большой контраст в перепаде температур предотвращая ,таким образом, коробление изделия и образования конденсата..

4. При навеске настенных шкафов следует учитывать, что расстояние от крышки рабочего стола, до нижней

поверхности шкафа не менее 450 мм (если это расстояние не оговорено чертежом или другими соглашениями).

5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений. Работа острыми предметами на кухне(нарезка овощей

и др. продуктов, разделка и отбивание мяса) должно производиться только на специальных разделочных

досках.

6. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика или пленки не допускается прямого воздействия пара

или скопления воды на столешнице мебельных изделий. При попадании влаги на детали кухонного

гарнитура необходимо, немедленно удалить ее при помощи сухой ветоши. Особенно тщательно

необходимо удалять влагу с места стыка столешниц, по периметру и радиусу мойки и встраиваемой

техники, вдоль стенового плинтуса. **Попадания влаги на изделия изготовленные из лдсп не допускается** (за исключением кратко временного попадания влаги на изделия ,выполненные из специального «влагостойкого лдсп).

7. Вода не наносит никакого вреда поверхности столешницы (если она предназначена для кухонного гарнитура

 и имеет защищённую поверхность специальными материалами), но может отрицательно повлиять на материал

плиты-основы. даже при использовании импортной влагостойкой ДСП, которая обычно устанавливается в

помещениях с повышенной влажностью, попадание влаги на открытые участки ДСП приводит к

разбуханию изделий. Чтобы избежать этого, необходимо самым тщательным образом устроить

влага-барьер на всех открытых участках ДСП, особенно в местах, где монтируется мойка. Важно всегда

сразу вытирать наплескавшуюся на кухонную столешницу воду, чтобы влага не проникла в основу через швы.

В остальных случаях поверхности , выполненные из ЛДСП не предназначены для обильного попадания воды и влаги.

**Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, т.к. разбухание**

**деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

8. На рабочую поверхность мебели не следует ставить горячие предметы, температура которых более 85С,

без теплоизоляционных подставок.

9. Если расстояние между боковыми поверхностями газовой или электрической плиты - с мебельным

изделием меньше 25 мм., то обязательно применение теплоизоляционной прокладки из лдсп или другого материала .

10. Поверхность мебели можно чистить влажными тканями с применением мыльного раствора с

последующей протиркой насухо. Для удаления пятен с поверхности можно применять специальные

составы для чистки мебели, моющие гели, кремы, не содержащие эфир, ацетон, бензин, кислоты,щёлочи и другие

растворители.

11. Для чистки нержавеющей поверхности мойки нужно применять стиральные порошки и чистящие средства,

рекомендованные для данной поверхности и не содержащие абразивных материалов.

12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего

вытирать насухо. **Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и т.д.) хранить пищевые кислоты в**

**закрытых, герметичных сосудах.**

13. Не желательно нагружать ящики более 10 кг, полки более 15 кг, при наличии ящиков-метабоксов -более 15 кг, тандембоксы -40кг,скрытого монтажа – 30 кг. Нагрузка на один навесной шкаф не должна превышать 35 кг.

14. При эксплуатации выдвижных элементов (ящиков) не допускайте чрезмерных усилий для открывания -

закрывания. Избегайте попадания посторонних предметов и направляющих ящиков.

15.При наличии механизмов автоматической , электро-механической, а также газовой или гидравлической мягкой

 доводки предметов ожидайте окончания процесса ,не ускоряйте и не останавливайте действия элементов.

16. При установке и модернизации кухонной мебели пользуйтесь услугами и консультациями официальных дилеров.

17.Не устанавливать препятствия на пути следования дверей-купе шкафов и не загрязнять пазы направляющих мусором.

18. Не протирать зеркала и стёкла предметами или жидкостями , имеющими абразивные включения.

19.Не перегружать вешалки и крючки и использовать только для одежды во избежание преждевременной поломки.

20.Не пытаться изменять вид, форму и цвет мебели, комплектующих или облицовки самостоятельно без

 рекомендации производителя.

21.Избегать открытого горения вблизи элементов мебели.

22.НЕ УДАЛЯТЬ НАЛОЖЕННЫЕ ГЕРМЕТИКИ НА ПОВЕРНОСТИ И ПОЛОСТИ ДАЖЕ В НЕВИДИМЫХ ЧАСТЯХ МЕБЕЛИ после введения её в эксплуатацию. Все действия в этой области консультироваться с производителем.

22. **Несоблюдение правил эксплуатации может привести к сокращению срока службы и преждевременному**

**выходу из строя элементов любой корпусной и кухонной мебели.**